МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

ГОСТ
30333—
2022

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Общие требования
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2022
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар-
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления
и отмены»
Сведения о стандарте
1	РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Информатика, техническое ре-
гулирование, экспертиза» (ООО «Интер-Эксперт») совместно с Ассоциацией «Некоммерческое пар-
тнерство «Координационно-информационный центр государств — участников СНГ по сближению
регуляторных практик» (Ассоциация «НП КИЦ СНГ») с Обществом с ограниченной ответственностью
Экспертный центр «ЭкоХимСервис» (ООО ЭЦ «ЭХС»)
2	ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3	ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 31 января 2022 г. № 147-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации	
Армения	АМ	ЗАО «Национальный орган по стандартизации
и метрологии» Республики Армения	
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь	
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан	
Киргизия	KG	Кыргызстандарт	
Россия	RU	Росстандарт	
Узбекистан	UZ	Узстандарт	

4	Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июля
2022 г. № 571-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30333—2022 введен в действие в качестве на-
ционального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г.
5	Настоящий стандарт соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30/Rev.7 «Согласован-
ная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции
(СГС)» [«Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)», NEQ], седь-
мое пересмотренное издание, в части минимальных требований к содержанию паспорта безопасности
(приложение 4) (часть 1, глава 1.5, таблица 1.5.2)
6	ВЗАМЕН ГОСТ 30333—2007
7	Издание (сентябрь 2022 г.) с изменением. Приказом от 27 июля 2022 г. № 695 изменяется дата
введения

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме-
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателе национальных
(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на
сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин-
формация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
Содержание
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины, определения и сокращения	2
4	Общие положения	2
5	Правила составления паспорта безопасности	3
5.1	Структура паспорта безопасности	3
5.2	Общие требования к содержанию разделов	паспорта безопасности	4
Приложение А (обязательное) Требования к составу, содержанию и форме информации,
включаемой в разделы паспорта безопасности	6
Библиография	10
ГОСТ 30333—2022
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Общие требования
Safety data sheet of chemical products.
General requirements
Дата введения — 2023—12—30
1	Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к паспорту безопасности химической про-
дукции (далее — паспорт безопасности) в части его построения, содержания, изложения и оформления
включаемой в него информации.
Настоящий стандарт распространяется на паспорт безопасности, разрабатываемый для химиче-
ской продукции, выпускаемой в обращение.
Паспорт безопасности является обязательной составной частью технической документации на хи-
мическую продукцию, включается в состав сопроводительной документации на химическую продукцию
и предназначен для обеспечения потребителя (приобретателя) достоверной информацией о безопас-
ности применения, хранения, транспортирования и ликвидации химической продукции при промыш-
ленном или бытовом использовании.
Паспорт безопасности не составляется:
-	на полезные ископаемые в состоянии залегания;
-	готовые лекарственные средства и готовые ветеринарные лекарственные средства;
-	готовую парфюмерно-косметическую продукцию;
-	излучающие; ядерные и радиоактивные вещества;
-	готовую пищевую продукцию; в том числе биологически активные добавки к пище; пищевые до-
бавки и готовые корма для животных;
-	курительные и некурительные табачные изделия;
-	изделия, включая медицинские изделия;
-	отходы производства химической продукции, подлежащие захоронению или уничтожению.
2	Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на
организм
Издание официальное
ГОСТ 32424 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую
среду. Основные положения
ГОСТ 32425—2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на
окружающую среду
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти-
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра-
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
3	Термины, определения и сокращения
3.1	В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32419, а также следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1.1	компонент: Составляющее химической продукции.
3.1.2	обращение химической продукции: Стадии жизненного цикла продукции, включающие
ее производство, транспортирование, хранение, применение, ликвидацию (уничтожение, утилизацию).
3.1.3	ответственное лицо: Организация (лицо), ответственная(ое) за соответствие химической
продукции обязательным требованиям при выпуске ее в обращение на рынок (изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), или импортер, или поставщик, или продавец, или экспортер).
3.1.4	потребитель (приобретатель): Зарегистрированные юридическое лицо, либо физическое
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, а также физическое лицо, имеющие намерения
приобрести (приобретающие) продукцию.
3.1.5	номенклатура IUPAC: Номенклатура Международного союза по теоретической и приклад-
ной химии.
3.1.6	номер CAS: Идентификационный номер химического вещества, внесенного в реестр Хими-
ческой реферативной службы американского химического общества.
3.1.7	номер ЕС: Идентификационный номер химического вещества, внесенного в реестр Евро-
пейского союза.
3.1.8	номер ООН (UN): Идентификационный номер химической продукции при транспортировании.
Примечание — Согласно [1].
3.2	В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
-	ОБУВ — ориентировочно безопасный уровень воздействия;
-	ПБ — паспорт безопасности химической продукции;
-	ПДК — предельно допустимая концентрация;
-	СИЗ — средства индивидуальной защиты;
-	СИЗОД — средства индивидуальной защиты органов дыхания;
-	СГС — согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки
химической продукции.
4	Общие положения
4.1	Паспорт безопасности должен содержать изложенную в доступной и краткой форме досто-
верную информацию, достаточную для принятия потребителем (приобретателем) необходимых мер по
обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности, в том числе на рабочем месте, охране окру-
жающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции.
4.2	Паспорт безопасности должен способствовать устранению технических барьеров в торговле
химической продукцией.
4.3	Паспорт безопасности составляют на русском языке.
Примечание — При наличии соответствующих требований в законодательстве государства, на тер-
ритории которого реализуется химическая продукция, паспорт безопасности дополнительно составляют на его
государственном(ых) языке(ах).
4.4	Ответственность за полноту и достоверность информации в паспорте безопасности несет от-
ветственное лицо.
4.5	Информация, необходимая для составления паспорта, должна быть получена из источников,
признанных компетентными в вопросах, касающихся соответствующих разделов паспорта, или в ре-
зультате исследований (испытаний), проводимых в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов.
Примечание — Признание компетентности осуществляется в порядке, установленном компетентным
(уполномоченным) органом (организацией) страны.
4.6	Срок действия паспорта безопасности не ограничен.
4.7	Паспорт безопасности подлежит обновлению и переизданию в следующих случаях:
-	изменение наименования и/или адреса ответственного лица;
-	изменение состава химической продукции, приводящее к повторной классификации опасности;
-	поступление дополнительной или новой информации, повышающей полноту и достоверность
данных.
4.8	В первом и всех последующих изданиях паспорта безопасности обязательно указывают дату
(число, месяц, год) издания.
4.9	Ответственное лицо обязано по требованию безвозмездно обеспечить потребителя (приоб-
ретателя) паспортом безопасности (доступом к паспорту безопасности).
4.10	Ответственное лицо обязано любым доступным способом уведомить потребителей
(приобретателей)) о переиздании паспорта безопасности в срок не более 30 календарных дней с мо-
мента переиздания.
Пример — Размещение информации о переиздании на собственном Интернет-ресурсе, посред-
ством электронной почты, почтовым отправлением и пр.
4.11	Ответственное лицо обязано по требованию безвозмездно обеспечить потребителя (приоб-
ретателя) переизданным паспортом безопасности.
5	Правила составления паспорта безопасности
5.1	Структура паспорта безопасности
Паспорт безопасности должен включать в себя следующие разделы, расположенные в опреде-
ленном порядке:
1)	идентификация химической продукции и сведения об изготовителе и/или уполномоченном из-
готовителем лице, импортере, поставщике, продавце, экспортере;
2)	идентификация опасности(ей);
3)	состав (информация о компонентах);
4)	меры первой помощи;
5)	меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности;
6)	меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий;
7)	правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах;
8)	средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты;
9)	физико-химические свойства;
10)	стабильность и реакционная способность;
11)	информация о токсичности;
12)	информация о воздействии на окружающую среду;
13)	рекомендации по удалению отходов (остатков);
14)	информация при перевозках (транспортировании);
15)	информация о национальном и международном законодательствах;
16)	дополнительная информация.
5.2	Общие требования к содержанию разделов паспорта безопасности
5.2.1	Объем информации, представляемый в паспорте безопасности, не ограничен. Объем па-
спорта безопасности должен непосредственно зависеть от степени опасности химической продукции и
от объема информации, необходимой для обеспечения ее безопасного обращения.
5.2.2	Все страницы паспорта безопасности должны быть пронумерованы. При этом должен быть
указан общий объем паспорта безопасности.
Пример — Страница 1 из 3.
5.2.3	Содержание разделов приведено в приложении А. Разделы могут быть разбиты на подраз-
делы.
5.2.4	При описании состава химической продукции указывают информацию о компонентах, со-
держащихся в концентрациях не менее 10 %, а также о компонентах, содержащихся в концентрациях,
превышающих пороговое содержание, приведенное в таблице 1.
Таблица 1 — Пороговое содержание компонентов в зависимости от вида опасности
Вид опасности по ГОСТ 32419	Пороговое значение	
Химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на
организм	Не менее 1,0 %	
Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз)/раздражение кожи	Не менее 1,0 %	
Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз	Не менее 1,0 %	
Химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием	Не менее 0,1 %	
Мутагены класса 1	Не менее 0,1 %	
Мутагены класса 2	Не менее 1,0 %	
Канцерогены	Не менее 0,1 %	
Химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию	Не менее 0,1 %	
Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-
мишени и/или системы при однократном воздействии	Не менее 1,0 %	
Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-
мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии	Не менее 1,0 %	
Химическая продукция, представляющая опасность при аспирации	Не менее 1,0 %	
Химическая продукция, представляющая опасность для водной среды	Не менее 1,0 %	
Примечания
1	Информацию о стойких, биоаккумулятивных и токсичных веществах, а также очень стойких и очень био-
аккумулятивных веществах необходимо приводить, если их концентрация составляет не менее 0,1 %.
2	Информацию о компонентах, обладающих острой и/или хронической токсичностью для водной среды
1 класса, необходимо приводить, если их концентрация составляет не менее 0,1 %/М, где М — множитель в со-
ответствии с таблицами 3 и 5 ГОСТ 32425—2013.
3	Информацию о компонентах, оказывающих воздействие на озоновый слой, необходимо приводить, если
их концентрация составляет не менее 0,1 %.	

5.2.5	Для компонентов химической продукции, информация о содержании которых является кон-
фиденциальной, концентрации допустимо приводить диапазонами значений).
Примечание — Опасность для здоровья человека и объектов окружающей среды описывают исходя
из наибольшего значения концентрации каждого компонента.
5.2.6	Компоненты химической продукции, не обладающие опасностями, приведенными в табли-
це 1, информация о содержании и идентификационных данных которых является конфиденциальной и
указание концентрации которых диапазоном значений для соблюдения конфиденциальности недоста-
точно, должны быть представлены на усмотрение ответственного лица в той мере, которая гарантирует
безопасность потребителей (приобретателей) в порядке, установленном компетентным (уполномочен-
ным) органом (организацией) страны.

	Приложение А
(обязательное)	

Требования к составу, содержанию и форме информации, включаемой в разделы
паспорта безопасности
Таблица А.1
Наименование структурного
элемента	Содержание	
Колонтитул	Техническое наименование продукции.
Идентификационные данные паспорта безопасности.
Номер страницы из общего числа страниц	
1 Идентификация химиче-
ской продукции и сведения
об ответственном лице	1.1	Идентификация химической продукции
Наименование [техническое, торговое, химическое (по IIIPAC), синонимы].
Полное обозначение документа по стандартизации или информационно-техниче-
ского документа.
Идентификационные коды продукции в соответствии с законодательством госу-
дарства.
Рекомендации и ограничения по применению химической продукции.
1.2	Сведения об ответственном лице
Полное официальное наименование организации или фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
Адрес (почтовый и юридический) организации или место нахождения индивиду-
ального предпринимателя.
Телефон, в том числе для экстренных консультаций и ограничения по времени.
E-mail.
Веб-сайт (при наличии)	
2 Идентификация
опасности(ей)	2.1	Степень опасности химической продукции в целом [сведения о классифика-
ции опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и СГС (ГОСТ 32419, ГОСТ 32423,
ГОСТ 32424, ГОСТ 32425)].
Дополнительные опасности, не предусмотренные ГОСТ 32419.
2.2	Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340
Сигнальное слово.
Символы (знаки) опасности.
Краткая характеристика опасности (Н-фразы).
Меры по предупреждению опасности (Р-фразы).
Дополнительная информация	
3 Состав (информация о
компонентах)	3.1	Сведения о продукции в целом
Химическое наименование (по номенклатуре IUPAC1)), если применимо.
Химическая формула, если применимо.
Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ полу-
чения2)).
3.2	Компоненты
Наименование по IUPAC3), номер CAS, номер ЕС, концентрация или диапазон
концентраций, ПДК р.з, соответствующий ей класс опасности или ОБУВ р.з4)	
4 Меры первой помощи	4.1	Наблюдаемые симптомы
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании).
При воздействии на кожу.
При попадании в глаза.
При отравлении пероральным путем (при проглатывании).
4.2	Меры по оказанию первой помощи пострадавшим
При отравлении ингаляционным путем.
При воздействии на кожу.
При попадании в глаза.
При отравлении пероральным путем.
Противопоказания	

Продолжение таблицы А. 1
Наименование структурного
элемента	Содержание	
5 Меры и средства обеспе-
чения пожаровзрывобезо-
пасности	5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044).
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности химической продукции (номенклатура по-
казателей по ГОСТ 12.1.044).
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность.
5.4	Рекомендуемые средства тушения пожаров.
5.5	Запрещенные средства тушения пожаров.
5.6	Действия при пожаре.
5.7	Специфика при тушении	
6 Меры по предотвраще-
нию и ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных ситу-
аций и их последствий	6.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую сре-
ду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях
Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуа-
циях.
Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бри-
гад).
6.2	Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
Действия при утечке, разливе, россыпи (в том числе меры по их ликвидации и
меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	
7 Правила хранения хими-
ческой продукции и обра-
щения с ней при погрузоч-
но-разгрузочных работах	7.1	Меры безопасности при обращении с химической продукцией
Системы инженерных мер безопасности (в том числе организация местной и об-
щей вентиляции требования к электрическому оборудованию, меры для устране-
ния статического электричества).
Меры по защите окружающей среды.
Рекомендации по безопасному перемещению и транспортированию.
7.2	Правила хранения химической продукции
Условия и сроки хранения (в том числе несовместимые при хранении вещества и
материалы).
Упаковка (в том числе материалы, из которых она изготовлена)5).
Меры безопасности и правила хранения в быту6)	
8 Средства контроля над
опасным воздействием и
средства индивидуальной
защиты	8.1	Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или
ОБУВ р.з)4), в соответствии с требованиями страны (стран), на рынке которой об-
ращается продукция
8.2	Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях
8.3	Средства индивидуальной защиты персонала
Общие рекомендации.
Защита органов дыхания (типы СИЗОД).
Одежда специальная защитная.
Обувь специальная защитная.
Средства защиты рук.
Средства защиты глаз.
Защитные средства при использовании в быту6)	
9 Физико-химические
свойства7)	Физическое состояние (в том числе агрегатное состояние):
цвет;
запах;
температура плавления/температура замерзания;
температура начала кипения/температура кипения /пределы кипения;
температура разложения;
pH;
кинематическая вязкость;
растворимость;
коэффициент распределения н-октанол/вода;
давление паров;
плотность и/или относительная плотность;
относительная плотность паров;
параметры твердых частиц	

Продолжение таблицы А1
Наименование структурного
элемента	Содержание	
10 Стабильность и реакци-
онная способность	10.1	Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать опасные
продукты разложения).
10.2	Реакционная способность.
10.3	Условия, которых следует избегать (в том числе опасные проявления при кон-
такте с несовместимыми веществами и материалами)	
11 Информация о токсич-
ности	11.1	Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности)
воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности).
11.2	Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в
глаза).
11.3	Поражаемые органы, ткани и системы человека.
11.4	Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном кон-
такте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее дей-
ствие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсиби-
лизирующее действия).
11.5	Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на
организм (влияние на репродуктивную систему, канцерогенность, мутагенность,
кумулятивность и другие хронические воздействия).
11.6	Показатели острой токсичности [LD50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид
животного; LC50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного].
Примечание — Допускается приводить показатели, полученные тео-
ретическим или расчетным методами	
12 Информация о воздей-
ствии на окружающую сре-
ДУ	12.1	Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмос-
ферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия).
12.2	Пути воздействия на окружающую среду.
12.3	Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду
Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе,
воде, в том числе рыбохозяйственных водоемов, почвах).
Примечание — При отсутствии информации о гигиеническом норма-
тиве допускается применять формулировку «Не установлен/(а)».
Показатели экотоксичности [LC, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч), дафний (48 ч),
водорослей (72 или 96 ч) и др.].
Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других
процессов (окисление, гидролиз и т. п.).
Примечание — Допускается приводить показатели, полученные тео-
ретическим или расчетным методами	
13 Рекомендации по уда-
лению отходов (остатков)	13.1	Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при приме-
нении, хранении,транспортировании.
13.2	Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации, захоронения или
уничтожения отходов продукции, включая упаковку.
13.3	Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продук-
ции в быту6)	
14 Информация при пере-
возках (транспортирова-
нии)	14.1	Номер ООН (UN) (в соответствии с [1]).
14.2	Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования.
14.3	Применяемые виды транспорта.
14.4	Классификация опасности груза по ГОСТ 194338)- 9\
14.5	Классификация опасности груза в соответствии с [1] (в том числе группа упа-
ковки)	

Окончание таблицы А. 1
Наименование структурного
элемента	Содержание	
15 Информация о нацио-
нальном и международном
законодательствах	15.1	Национальное законодательство
Законы страны (стран), на рынке которой обращается продукция (сведения о за-
конодательстве, регламентирующем обращение химической продукции).
Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и
окружающей среды.
15.2	Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монре-
альским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	
16 Дополнительная ин-
формация	16.1	Сведения об издании (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впер-
вые» или «ПБ переиздан. Предыдущие идентификационные данные ПБ...»).
16.2	Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта
безопасности	
1)	Допустимо приводить химическое наименование по номенклатуре IUPAC с использованием символов
латинского и греческого алфавита.
2)	При наличии информации о способе получения.
3)	При отсутствии наименования по ILIPAC приводят наименование, позволяющее наиболее точно иденти-
фицировать химическое вещество.
4)	В разделе 3 «Состав (информация о компонентах)» приводят информацию о ПДК/ОБУВ для всех ком-
понентов, входящих в состав химической продукции. В разделе 8 «Средства контроля за опасным воздействием
и средства индивидуальной защиты» приводят информацию о ПДК/ОБУВ для химической продукции в целом
или по компонентам, подлежащим обязательному контролю в воздухе рабочей зоны, в том числе в условиях
производства.
5)	Информацию об упаковке приводят на усмотрение ответственного лица.
6)	Сведения приводят только в случае, если химическую продукцию применяют в быту.
7)	Физико-химические показатели приводят с учетом соответствующей информации об их применимости.
8)	На усмотрение компетентного (уполномоченного) органа (организации) страны.
9)	Если на территории страны действуют ГОСТ 19433.1—2010 «Грузы опасные. Классификация»,
ГОСТ 19433.3—2010 «Грузы опасные. Маркировка», применяют соответствующие требования этих стандартов.	

Библиография
[1] Рекомендации ООН ST/SG/AC/10/1/Rev.21 Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила

УДК 620.26:006.354

МКС 13.100

NEQ

Ключевые слова: паспорт безопасности химической продукции, химическая продукция, защита здо-
ровья людей, охрана окружающей среды, достоверная информация
Редактор Н.В. Таланова
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор М.И. Першина
Компьютерная верстка М.В. Малеевой
Сдано в набор 08.07.2022. Подписано в печать 19.07.2022. Формат 60*847в. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,58. Тираж 17 экз. Зак. 1610.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
Издано и отпечатано в ФГБУ «РСТ»,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru